 +----------------------------------------------------------------------------------+
 | Progettini di supporto alla didattica basati su https://www.gnuradio.org/,       |
 | impostati con una frequenza di campionamento di 10 KHz in modo da girare anche   |
 | sul mio computerino datato e lentissimo, ed ispirati al lavoro presentato        |
 | presso https://www.ece.uvic.ca/~ece350/lab_manual/                               |
 +----------------------------------------------------------------------------------+

 * different_waveforms.grc con cui vengono generati tre segnali di banda base, 
   che possono essere visualizzati nel tempo, e che vengono salvati nella 
   directory da cui si e' lanciato gnuradio companion:
   - 'two sin waves.dat' con due sinusoidi a 400 e 600 Hz
   - 'raised cosine_shapped_PRBS.dat' un segnale dati a coseno rialzato binario 
      antipodale con freq. di simbolo 1 kbaud e roll-off 0.5, e
   - 'square_shapped_BRBS.dat' come 2), ma con impulso NRZ 

 * AM_TX.grc realizza un modulatore AM BLD con portante a 1 KHz e modulante 
   sinusoidale a 500 Hz, il cui visualizzatore consente di variare entrambe, 
   oltre all'ampiezza modulante
    - viene visualizzata la forma d'onda modulante e modulata, e la relativa 
      densita' spettrale, al variare dei parametri
    - si puo' cambiare segnale modulante utilizzando uno dei segnali precedentemente
      generati leggendo i corrispondenti files precedentemente creati
    - il risultato della elaborazione viene salvato a sua volta nel file AM_TX.dat

 * AM_PB_RX.grc effettua la demodulazione AM omodina a partire dal file AM_TX.dat 
   generato come risultato del passo precedente 
   
   
